Osiek Jasielski, dnia 06.09.2021 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku Jasielskim

Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski

 (Zamawiający)

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw.

1. Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku Jasielskim.

2. Nazwa zadania: „**Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Osiek Jasielski celem zwiększenia potencjału technicznego”.**

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 **Zakres zamówienia:**

3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej w następującym zakresie:

|  |
| --- |
| **Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej** |
| **L. p.** | **Nazwa** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość** |
| 1. | Pompa do wody zanieczyszczonej z kompletem węży ssawnych | Typ pompy: Honda WT 30XMedium: Woda szlamowaMoc silnika: 6,3 kW / 8,4\* KM (3600 obr/min)Typ silnika: GX270Wydajność: 1200 l/minMaksymalna wydajność ssania: 8 mMaksymalna wydajność podnoszenia: 25 mPojemność zbiornika paliwa: 5,3 lŚrednica króćcy przyłączeniowych: ssawny 3 cale,tłoczny 3 caleZużycie paliwa: 2,2 l/hMaksymalny czas pracy: 1,5 hŚrednica zanieczyszczeń do 28 mmWymiary (dł x szer x wys): 660 x 495 x 515 mmOil Alert: TAKMasa: 61 kg**Ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie.** | 1 |
| 2. | Pompa pływająca  | Typ pompy: motopompa pływająca Posejdon II BS Maks. wydajność: 1206 **l/min**Wysokość podnoszenia: **do 34 m** Silnik: **Briggs&Stratton seria 850 4,1 kW**Pojemność zbiornika paliwa:**4,9 l**Waga: **~28 kg**Wymiary: **710 x 610 x 390 mm****Ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie.** | 1 |
|  |  |  |  |

3.2 **Warunki płatności:** przelew w terminie 30 dni od doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po realizacji przedmiotu umowy.

3.3 Pozostałe wymagania dot. realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy (**Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).**

**4. Termin realizacji zamówienia:** do 14 dni od daty podpisania umowy.

5. **Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.** Do porównania ofert Zamawiający przyjmie wartość brutto określoną przez Wykonawców w Formularzu oferty.

6. Inne istotne warunki zamówienia:

6.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższego postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyny.

6.2 Wybór oferty nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

7. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku **„OFERTA” (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego)**.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe – Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Osiek Jasielski celem zwiększenia potencjału technicznego”.

8. Ofertę złożyć można (gościnnie):

- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim,

- pocztą na adres: Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, 38-223 Osiek Jasielski 112,

- pocztą elektroniczną na adres: gmina@osiekjasielski.pl lub faksem pod nr: 13 44 200 05.

**Ze względu na stan epidemii w kraju, Zamawiający zaleca przesłanie oferty faksem lub pocztą elektroniczną na wskazany powyżej adres e- mail.**

9. Miejsce i termin złożenia oferty:

Miejsce złożenia oferty określono w pkt 8.

Termin: ofertę złożyć należy **do dnia 08.09.2021 r. do godz. 12.00.**

 .……...…...……………...

 (podpis Prezesa OSP)